# NetSetMan

## Файл помощи

Русский
Перевод: Александр Супрун
Общая информация

Версия файла справки | 4.0
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 32 бит, 64 бит.
Лицензия | Используется бесплатно или Профессиональная версия для использования в коммерческих целях Просмотр в виде HTML или PDF
Контакт | www.netsetman.com Форум поддержки

Содержание

Основы

- Описание
- Основная информация
- Профили
- Сетевые адаптеры
- Настройки
- Профиль активации
- Компактный режим и главное окно программы
- Меню и информация в панели задач

Особенности

- Обзор
- Состояние сетевого адаптера
- Расширенные настройки TCP/IP
- Соединения
- Хосты (узлы)
- Сетевые диски
- Сценарии
- SMTP / E-mail
- Системные Настройки
- Wi-Fi

Настройки для опытных пользователей

- Автопереключение
- Примечания
- Служба NSM. Ограниченная учетная запись
- Переключение профиля перед входом в систему Windows
- Администрирование NSM
- Командная строка активации
- Сообщение о бесплатном использовании

Особенности профессиональной версии

- Групповые профили
- Браузер и прокси
- Домен
- Распространение в корпоративных сетях

Основы
Описание

NetSetMan является менеджером настроек сети, который позволяет легко переключаться между шестью различными, визуально структурированными профилями включая:

IP-адреса (IPv4 и IPv6!) Шлюзы (вкл. метрики) DNS-серверы WINS серверы Управление Wi-Fi сетями Имя компьютера Рабочая группа Принтер по умолчанию Сетевые накопители Состояние сетевого адаптера Соединения RAS, DUN, PPP, VPN DNS-суффикс Таблица маршрутизации SMTP-сервер Хост файловых записей Системные настройки MAC-адрес Сценарии BAT, VS, JS и др. | Только в Pro версии: Может быть использован на работе Неограниченное количество профилей Сетевой домен Полные настройки прокси и домашней страницы интернет-браузера (Internet Explorer, Firefox, Opera)

NetSetMan предлагает вам то, чего Вам не хватало в Windows, до ​​сих пор:
Мощный, удобный в работе интерфейс для управления всеми сетевыми настройками.
Попробуйте и Вам понравится.

Все настройки и изменения автоматически сохраняются в отдельном файле (settings.ini). Поэтому никаких проблем нет при переходе на другую версию, переустановке программы. Достаточно сохранить этот файл.

Активировать сохраненный профиль можно вручную одним щелчком мыши или автоматически!

NetSetMan: Freeware. Используется бесплатно.
NetSetMan Pro: Профессиональная версия для использования в коммерческих целях

- Профили
  Каждый профиль представляет собой набор настроек, необходимых для использования в различных случаях. Например, дома и на работе. Использование подпрофилей нескольких сетевых адаптеров может быть сконфигурировано в одном профиле. Переименовать профиль можно двойным щелчком по его имени.
- Ручная настройка
  Применяется в тех случаях, когда невозможно настроить соединения автоматически. Например, при статическом задании сетевых настроек. Основная цель NetSetMan - избавить пользователя от ручного труда при регулярных изменениях настроек.
- Выбор настроек
  Загрузка настроек нужного профиля может дать Вам отправную точку, но Вам еще ​​нужно определить, какие настройки применять при активации этого профиля. Рекомендуется ограничить те настройки, которые могут изменять параметры одновременно. Например, не стоит изменять имя компьютера, если этот параметр не меняется никогда.
- Конфигурация настроек
  Чтобы настроить параметры выберите нужный Вам профиль. Затем введите требуемую конфигурацию непосредственно в главном окне программы или откройте диалоговое окно настройки для нужной настройки.
- Активация профиля
  По умолчанию ни один профиль автоматически не активирован, т.е. никакие настройки на Вашей системе не изменятся без Вашего желания. Однако Вы можете использовать AutoSwitch. Эта функция используется для автоматического включения определенных профилей по Вашему усмотрению.
- Доступ через значок в панели задач
  NetSetMan рекомендуется использовать свернутым в области уведомлений панели задач. Таким образом, Вы можете быстро активировать нужный профиль, щелкнув по значку в панели задач. При наведении курсора мыши на значок NetSetMan, Вы будете видеть все параметры текущего профиля: IP-адрес; адрес сетевого шлюза; адрес сервера DNS

Профили

Вкладки представляют доступные профили. Вы можете иметь шесть различных наборов настроек в этих вкладках.

Если Вы хотите изменить настройки двух различных сетевых адаптеров при включении одного профиля, можно использовать функцию подпрофиль . Щелкните на кнопку "+" - (слева от списка сетевых адаптеров). Появится меню, содержащее два подпрофиля (текущий и новый пустой). В заголовке будет автоматически имя сетевого адаптера, выбранного в этом подпрофиле и не может быть измененно. Вы можете создать столь угодно подпрофилей. Все они будут активированы один за другим, когда профиль активирован. Вы можете изменить порядок путем перетаскивания.

Все изменения сохраняются автоматически, поэтому ничего не потеряется.

Вы можете переименовать профиль, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав в меню "Переименовать" или просто двойным щелчком по вкладке.

Для легкого управления всеми своими профилями Вы можете использовать Управление профилем, который Вы найдете в меню NetSetMan. Это позволяет редактировать профили, подпрофили и группы (только в NetSetMan Pro) с помощью мыши или комбинации клавиш (клавиши со стрелками для навигации, F2 для переименования и т.д.). Когда Вы перетаскиваете элементы, то Вы заметите некоторые технические ограничения, в зависимости от пункта: профили не могут быть удалены, MultiProfiles не могут быть переименованы, профили могут быть заменены, но не перемещены. Флажки показывают будет ли соответствующий профиль виден в панели задач и в компактном режиме.

Сетевые адаптеры

Все доступные сетевые адаптеры отображаются по имени и их типу. Выберите сетевой адаптер, которым Вы хотите управлять, в текущем профиле или подпрофиле.

Если сетевой адаптер отсутствует в списке, например, отключен, Вы можете обновить список, нажав на кнопку Обновить и выбрать из списка или выбрать Управление сетевыми адаптерами. Там вы найдете полный список всех доступных сетевых адаптеров.. Отметьте сетевые адаптеры, которые Вы хотите, чтобы они были в Вашем списке.

Примечание: Все адаптеры, включенные в этот список, также появится в панели задач. Снимите флажок с ненужных сетевых карт, чтобы удалить их из списка.

Если вы копируете файл настроек (settings.ini) на другую систему, NetSetMan попытается автоматически переназначить сетевые адаптеры в профилях. Это будет работать, только если новая система имеет сетевую карту с точно таким же названием (на первой копии экрана это "LAN").

Управление настройками

Получение текущих настроек

Чтобы загрузить текущие настройки в профиль просто нажмите на символ рядом с полем ввода.
Чтобы получить все текущие настройки щелкните правой кнопкой мыши по профилю и выберите "Получить текущие настройки".

Сброс настроек

Чтобы очистить конфигурацию (см. "Дополнительно" в правой части главного окна) щелкните правой кнопкой мыши на нужное имя поля и выберите "Очистить".

Чтобы очистить значения поля IP просто дважды щелкните на соответствующей надписи, слева от значения.

Чтобы очистить конфигурацию профиля щелкните правой кнопкой мыши по нему и выберите "Очистить настройки".

Копирование и вставка настроек

Для обмена параметрами между различными профилями Вы можете скопировать и вставить весь профиль. Щелкните правой кнопкой мыши исходный профиль, выбрав "Настройки копирования", затем щелкните правой кнопкой мыши новый профиль и выбрав "Вставить настройки".

Чтобы скопировать и вставить только особые установки просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать" или "Вставить".

Профиль активации

Чтобы применить все настройки текущего профиля нажмите "Активировать". Если программа запущена в панели задач щелчком мыши выберите профиль из меню в панели задач .
Обратите внимание, активирован будет только выбранный профиль

Диалог активации показывает информацию о ходе выполнения активации.
Вы будете видеть, какие настройки будут применены и будет ли процесс успешным или нет. Вы можете отменить процесс активации, нажав кнопку "Отмена" в любое время.

Все изменения вступают в силу сразу. Тем не менее, в некоторых случаях на применение некоторых параметров может потребоваться время. Возможно потребуется перезагрузка. Например, при изменении "Имени компьютера" и "Рабочей группы или домена").

Раздел Подробности обеспечивает общее представление всех настроенных параметров для этого профиля. Для просмотра дополнительной информации и подробных сообщения об ошибках откройте раздел журнала.

Чтобы найти решения для наиболее распространенных ошибок и проблем обратитесь к FAQ .

Общие результаты и их значения
OK | Все работает нормально.
... | Применение настроек
- | Настройки были проигнорированы, потому что они были неполными или ошибочными.
Ошибка | В большинстве случаев ошибки выделены красным цветом. В случае, если Вы получили код ошибки, посмотрите в журнал, чтобы выяснить, существует ли сообщение об ошибке для этого кода. Если Вы не нашли решения, запишите код ошибки и ее подробное описание. Затем обратитесь за помощью на форумы поддержки .
Неверно | Либое значение недопустимо, не указано, либо не разрешены специальные символы, та же самая рабочая группа как имя компьютера и т.д.
Firefox запущен | Запущен интернет-браузер Firefox. Чтобы применить эти настройки сначала закройте браузер.

Компактный режим и главное окно

В Главном окно программы Вы можете изменить все настройки. Здесь же можно переключиться в "Компактный режим". Вы можете переключаться между этими режимами в любой момент времени, нажав на соответствующую кнопку в главном окне справа.

После того, как все профили настроены, использование компактного режима будет удобным для работы. У Вас есть компактный обзор всех настроек профиля и Вам не не нужно беспокоится о случайном изменении настроек.

При использовании системных настроек NSM в разделе Администрирование снимите отметку с пункта "Изменить настройки профиля". Компактный режим будет использоваться автоматически для предотвращения изменения настроек.

Меню и информация в панели задач

Когда NetSetMan запущен Вы найдете его значок в области уведомлений панели задач (рядом с часами).
Там Вы можете быстро активировать профиль. Просто щелкните правой кнопкой мыши по значку NetSetMan в панели задач, и выберите профиль для активации.

Если Вы не хотите показывать профили по щелчку правой кнопки мыши в панели задач, то Вы можете скрыть их по отдельности. Для этого откройте главное окно. Выберите профиль, щелкните правой кнопкой мыши и снимите отметку с "Показывать компактно в области уведомлений". Крестик означает, что этот профиль не будет виден при вызове из панели задач. Эта опция также влияет на отображение в компактном режиме. Отображение профиля также может быть настроено через Управление профилем .

При наведении курсора мыши на значок NetSetMan в Панели задач Вы сможете видеть информацию о соединении, которую Вы задали в меню "Настройки". Эти данные собираются в режиме реального времени и Вы можете столкнуться с небольшой задержкой их отображения. Чтобы уменьшить эту задержку, Вы можете отключить в меню "Настройки" ненужную информацию.

Обзор возможностей программы

NetSetMan разработан таким образом, что позволяет иметь прямой доступ ко всем настроенным параметрам профиля. Некоторые из наиболее важных функций, такие как основные настройки IP, Wi-Fi и принтер, могут быть настроены непосредственно на главном окне программы. Другие, более сложные установки могут быть задействованы только здесь. Чтобы изменить настройки сначала активируйте их. Щелкая на кнопку [...] откроется соответствующий диалог.

В следующих разделах дадим Вам основные инструкции и полезные советы о том, как использовать все возможности.

Состояние сетевого адаптера

Для включения, выключения или перезагрузки выбранного сетевого адаптера используйте кнопку "Состояние сетевого адаптера". Цвет по умолчанию будет меняться в зависимости от состояния сетевого адаптера. Кроме того, Вы можете видеть cостояние сетевого адаптера в подсказке.

Если Вы хотите включить один адаптер и отключить один или все другие адаптеры, вам нужно создать подпрофили для каждого из адаптеров. Вы можете сделать это вручную или с помощью пункта меню в нижней части меню "Состояние сетевого адаптера". Будет автоматически создан подпрофиль для каждого сетевого адаптера, который входит в список адаптера и установлен статус соответствующего параметра. Помните, что Вы можете настроить те адаптеры, которые включены в этот список с помощью управления сетевым адаптером .

Расширенные настройки TCP/IP

Вы можете указать несколько IP, шлюзов, DNS и WINS-адресов на сетевой адаптер, если Вам нужно быть в нескольких сетях одновременно. Для этого нажмите кнопку "IP +" или откройте главное окно и выберите в меню "Профиль" > "Дополнительные параметры TCP/IP".

Здесь Вы имеете возможность управлять дополнительными настройками. Такими как: Таблица маршрутов; DNS-суффикс; конфигурация IP; NetBIOS.

- Активировать группу можно щелкнув по окошку IP в верхней части окна.
- Добавить новое значение
- Удалить выбранное значение
- Очистить весь список
- Получить все текущие значения для этого параметра из системы щелчком по . Но, имейте ввиду, что символ в главном окне считывает только первое значение.
- Изменение порядка путем перетаскивания.

Соединения

Используйте эту возможность для подключения или отключения любых соединений Windows такие как: коммутируемые сети, мобильный широкополосный доступа или VPN. Перечислены совместимые соединения в Windows вместе вместе с Вашими обычными сетевыми адаптерами в диалоге сетевых соединений. С технической точки зрения поддерживаются все соединения, которые совместимы с "RasDial".

Вы можете одновременно включать и выключать флажком все текущие установленные соединения. Можно включать и выключать некоторые соединения индивидуально в порядке перечисления.

Хосты

В конкретных случаях может возникуть необходимость вручную назначить IP-адреса на имена или домены. Обратите внимание, что NetSetMan будет изменять только свои собственные хосты, оставляя существующие записи нетронутыми.

Сетевые накопители

С NetSetMan Вы можете подключать и отключать неограниченное количество сетевых дисков.
Пожалуйста, ознакомьтесь с примечаниями к инструкции в нижней части окна, нажав "[Показать справку]".

Когда профиль активирован и выбраны параметры сетевого диска, NetSetMan сравнит список всех текущих подключенных сетевых дисков со списком дисков для подключения. Все подключенные диски, которые находятся в обоих списках (то же самое имя диска и тот же путь) останутся нетронутыми. Все другие сетевые диски будут отключены, прежде чем новые из них подключены.

Сценарии

NetSetMan предлагает Вам удобный способ управлять своими файлами сценариев. Однако он не имеет собственного языка скриптов. Это означает, что Вы можете использовать только скриптовые языки, которые Ваша операционной системы способна выполнить. Общими скриптовыми языками являются VBS, JS и даже простые командные файлы командной строки. В Интернете Вы можете найти более подробную информацию о сценарии и его применении.

Откройте существующий файл скрипта или создайте новый, для редактирования.
Вы можете иметь два скрипта, которые будут выполняться до и после того, как все остальные настройки будут изменены.
Если Вам нужна задержка между запуском скрипта и изменением сетевых настроек, то Вы можете задать это в конце скрипта.

SMTP и электронная почта

В некоторых случаях IP-адрес SMTP-сервера для отправки электронной почты может изменится в зависимости от Вашей сети. Находясь в той же самой сети, Вам может понадобиться локальный адрес, например, 10.0.0.1. Вне этой сети Вам потребуется доступ к глобальным IP-адресам.

Чтобы не заниматься вопросами совместимости с большим количеством различных почтовых клиентов и работы с различными профилями пользователей NetSetMan решает эту проблему с помощью простого обходного пути. Установите "nsm.smtp" в качестве SMTP-адреса в Вашем почтовом клиенте и настройте IP-адреса в соответствующем профиле. При активации профиля оба значения будут связаны с использованием хост-файла, поэтому Вам больше не нужно делать каких-либо дополнительных изменений в вашем почтовом клиенте.

Системные настройки

В дополнение к обычным сетевым настройкам иногда Вы можете изменить некоторые системные параметры в зависимости от вашего места нахождения или ситуации. Например, в университете Вы можете отключить звуки, менять обои и активировать сбалансированный план питания.

Вы также можете использовать окно для доступа к некоторым системным настройкам, для их быстрого изменения. При поиске через интерфейс Windows к ним занял бы больше времени . Просто нажмите кнопку, чтобы активировать конкретную настройку.

Поддерживаемые настройки: режим дисплея; обои для рабочего стола; цвет рабочего стола; хранитель экрана; эскиз; уровень сигнала громкоговорителей и микрофона; звуковая схема Windows; брандмауэр (в т.ч. исключения и уведомления); план электропитания; часовой пояс; MAC-адрес.

Wi-Fi

Профиль NetSetMan может быть использован для подключения к существующему профилю Wi-Fi. Для этого выберите Wi-Fi адаптер в выпадающем списке сетевых адаптеров, а затем выберите профиль Wi-Fi из списка. Если Вы хотите разорвать Wi-Fi соединение, то выберите в правой части главного окна, в окне Wi-Fi со списком существующих имен беспроводных сетей, пустую сеть и нажмите "Применить"

Помимо функции переключения Wi-Fi сетей, NetSetMan предлагает различные способы управления ими. Нажмите на значок Wi-Fi (волны) или используйте главное меню (Инструменты > NSM Управление Wi-Fi) для доступа к ним. Вы найдете список всех имеющихся в настоящее время Wi-Fi сетей. Желтый фон означает, что профиль с таким же SSID уже существует. Сеть с зеленым фоном означает подключение к ней. Вы можете подключиться к сети, дважды щелкнув по имени сети или с помощью кнопки "Подключить". При отсутствии профиля Вы можете его создать для этого соединения. Настройки (аутентификация, шифрование и т.д.) будут сконфигурированы автоматически, в зависимости от идентифицированной сети. Тем не менее, Вам, возможно, потребуется скорректировать их, если в некоторых случаях сеть не работает.

NetSetMan работает с собственными профилями для Windows Wi-Fi. Это означает, что у Вас всегда есть доступ к тем же профилями, которые Вы уже использовали в ОС Windows или другого программного обеспечения для Wi-Fi. Вы можете создавать, изменять или удалять профили Wi-Fi.

Требования

NetSetMan использует собственный Wi-Fi API (интерфейс программирования приложений) Windows. Поэтому не требуется установка новых драйверов, (что могло бы привести к ряду конфликтов). С другой стороны, Wi-Fi особенности NetSetMan будет работать только на системах Windows, которые уже поддерживают Wi-Fi. К счастью большинство версий, в настоящее время, уже используют это. Если Вы используете Vista, или более поздние версии Windows, то в них поддержка Wi-Fi уже реализована. В Windows XP Вы должны установить пакет обновлений SP2 или SP3.

Убедитесь, что служба автонастройки (Wlansvc) в Vista и выше или беспроводной настройки (WZCSVC) в Windows XP работает.

Если Ваш Wi-Fi адаптер поставляется с программным обеспечением для управления настройками Wi-Fi, то это будет блокировать доступ Windows в большинстве случаев. Вам понадобится найти возможность перехода к управлению Windows, в такой программе (если это возможно).
Потому, что есть много разных производителей с их собственным программным обеспечением, нет универсального способа для достижения этой цели. Вот один пример: если вы используете AVM Fritz! WLAN устройство USB, щелкните по значку в панели задач и выберите "Windows WLAN".

Улучшения
Автоматическое переключение профиля

Довольно легко активировать профиль одним щелчком мыши из области уведомлений . Но в некоторых случаях это может быть проще активировать профили полностью автоматически в зависимости от привычных условий. Встроенная возможность автоматического переключение профиля делает именно это.

После активации автоматического переключения профиля следующие условия могут быть настроены для всех профилей индивидуально:

Окружающие Wi-Fi сети

- Беспроводная сеть (SSID или MAC) в зоне досягаемости или вне ее.
- Уровень сигнала беспроводной сети ниже или выше определенного значения.

Сетевое окружение

- Windows NLM: Автоматически сгенерированные сетевые профили Windows (Vista и выше).
- Шлюз MAC: автоматически назначенный DHCP шлюз. MAC-адрес подобен отпечатку пальцев человека. Таким образом, сеть может быть идентифицирована через ее шлюз MAC.
- Ping: Доступность определенного сервера или системы в ЛВС.

Состояние сетевого адаптера

- Состояние подключения локального сетевого адаптера. (подключен или отключен).

Период времени

- Определенные дни недели и интервалы времени. Например, Вс+Сб, 08:00-18:00

Хотя нет никаких технических ограничений на количество условий на профиль старайтесь держать его как можно более простым. В большинстве случаев достаточно одно или два условия, для достижения желаемого результата.

Можно указать, что все или, по крайней мере одно из условий должны быть соблюдены, чтобы активировать этот профиль.

Примечание: Профили с низкими идентификаторами имеют более высокий приоритет, в случае если есть условия выполнения нескольких профилей одновременно.

По умолчанию процесс активации запускается с сообщением в правом нижнем углу с настраиваемой задержкой обратного отсчета времени, что позволяет при необходимости прервать процесс активации. Кроме того, уведомление Windows, может использоваться или же профиль может быть активирован без каких-либо сообщений в фоновом режиме. В последнем случае иконка в панели задач во время процесса активации будет кратковременно менять свой цвет в соответствии с результатом активации для визуального информирования Вас об автоматизированном процессе.

Для сохранения системных ресурсов NetSetMan не сравнивает текущие параметры с настройками профиля, который будет активирован. Это означает, что если Вы измените какие-либо Ваши настройки вручную, то NetSetMan не будет реагировать на изменения.

Автоматическое переключение профиля имеет некоторые ограничения в XP: Windows NLM отсутствует; изменения в окружающих Wi-Fi сетях могут быть обнаружены с заметной задержкой.

Примечания

Вы можете создавать короткие заметки для каждого профиля, если Вам нужно помнить или указывать назначение профиля. Если заметка была создана для профиля его значок появится окрашеным в строке меню. Примечание становится видимым в главном окне в виде подсказки на иконке и в компактном режиме в верхней части настроек профиля.

Служба NSM и ограниченная учетная запись

NetSetMan требует привилегий администратора, чтобы иметь возможность изменить Ваши сетевые и системные настройки. Обычно запуск такого приложения не представляется возможным для ограниченной учетной записи пользователя. Новые версии Windows, могут ограничить учетные записи администратора с UAC (управление учетными записями пользователей), которая показывает сообщение при каждом запуске программы.

Чтобы решить эту проблему NetSetMan включает в себя специальный компонент, называемый служба NSM, которая предоставляет основное приложение с требуемыми привилегиями. Служба устанавливается автоматически, но также может быть инсталлирована и деинсталлирована вручную в настройках. См. Системные права > Включение/Выключение).

Установленная служба видна в окне управления службами Windows (services.msc) и ею также можно управлять. Кроме того, можно инсталлировать, деинсталлировать, запускать, остановить с помощью командной строки:
nsmservice.exe /install /silent
nsmservice.exe /uninstall /silent
net start nsmService
net stop nsmService

Если вы получаете ошибку «Недействительная подпись», то убедитесь, что код netsetman.exe не был изменен и групповая политика Windows "Отключить автоматическое обновление корневых сертификатов" отключена.

Если Вы запустите NetSetMan с ограниченной учетной записью пользователя, где NSM Сервис не доступен, то Вы будете получать сообщение с описанием проблемы. В качестве альтернативы Вы можете ввести учетные данные администратора с локальной учетной записью, которые NetSetMan будет хранить зашифрованные в его файле настроек и использовать для запуска себя с необходимыми привилегиями. Обратите внимание, что в этом случае приложение будет работать в контексте пользователя, чьи учетные были использованы.

Посмотрите ЧАВО/FAQ чтобы узнать о некоторых дополнительных примечаниях об этой особенности.

Переключение профиля перед входом в систему Windows

Очень уникальное и мощное средство, особенностью которого является возможность активировать свои профили на экране входа в систему. Это дает возможность формировать правильные настройки сети, которые необходимы Вам для Вашей учетной записи путем активации профиля NetSetMan перед входом в систему.

Чтобы использовать эту возможностьслужба NSM должна быть установлена ​​и возможность "Переключение профиля перед входом в систему Windows" должен быть включена. См. Настройки > Системные привилегии.

Заметьте, что эта особенность только позволяет изменять настройки, которые совместно использованы всеми пользователями. Индивидуальные пользовательские настройки не могут быть изменены за пределами пользовательской сессии.

Администрирование NSM

Если Вы настроили NetSetMan для использования кем-то еще, то Вам, возможно, захочется указать, какие действия этому человека разрешается выполнять. С NSM-администрированием (Предпочтения> Администрирование) Вы можете это сделать.

Когда Вы активируете этот режим, Вам придется ввести пароль из шести или более символов. Только с этим паролем Вы сможете изменить настройки NSM Администрирования или выполнять гарантированные действия. Запустите NetSetMan, активируйте профили, измените настройки профиля, измените настройки программы.

Вы даже можете заблокировать, предварительно сконфигурированные профили, так, что пользователь не может изменить, но по-прежнему может их активировать. Или Вы можете вообще ограничить доступ к определенным настройкам такие как "Рабочая группа и домен", позволяя пользователю настраивать и использовать все другие настройки.

Контрольная сумма Вашего пароля будет записана в реестр. Убедитесь, что обычный пользователь не имеет права записи в HKLM\Software\NetSetMan Для 64 разрядных OS HKLM\Software\Wow6432Node\NetSetMan). Если Вы забыли свой пароль, то Вам нужно будет удалить этот ключ вручную. Если Ваш файл настроек зашифрован, то никто без пароля не сможет его просмотреть или отредактировать.

Командная строка активации

В некоторых особых случаях Вам захочется изменить свой профиль, не используя графический интерфейс NetSetMan: изменение профиля через ярлыки; активациия профиля при запуске; включая в себя сложные скрипты и т.д.

Доступны следующие параметры:

-a # | Активизирует профиль номер #
-as # | Активизирует профиль в автоматическом режиме. Если ошибок нет, то окно активации закроется автоматически.
-h / -hide | Запускает NetSetMan свернутым.
-f / -full | Запускает NetSetMan в полноэкранном режиме (по умолчанию).
-c / -compact | Запускает NetSetMan в компактном режиме.
-m / -multi | Запускает второй экземпляр NetSetMan. Будьте осторожны: Все активные экземпляры записывают в один и тот же файл настроек!

Ярлык для активации профиля #0 в автоматическом режиме может выглядеть следующим образом:
"C:\Program Files (x86)\NetSetMan\netsetman.exe" -as 0

В командной строке:

Напоминание о некоммерческом бесплатном применении.

Это сообщение в главном окне появляется на каждом седьмом запуске для пользователей в рабочей группе, и на каждом втором запуске для пользователей в домене, в среднем.

К сожалению, это необходимо, напоминать пользователям, что NetSetMan используется бесплатно в некоммерческих целях (дома или в благотворительных организациях). В общем Вы можете использовать продукт бесплатно до тех пор, пока не получаете прибыль. Если Вы хотели бы использовать продукт в коммерческих целях (на работе, в офисном ноутбуке и т.д.), то Вы должны приобрести лицензию Pro NetSetMan. Там нет специального регламента для образовательных или некоммерческих организаций. Профессора, преподаватели и другие сотрудники могут использовать только некоммерческую бесплатную версию, если они работают на общественных началах (бесплатно).

Для получения дополнительной информации пожалуйста, ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения .

Это сообщение, конечно, не входит в версию Pro.

Дополнительные возможности Pro версии
Профиль группы

С NetSetMan Pro Вы можете создавать неограниченное количество профилей групп. Каждая группа содержит шесть профилей.

Для добавления, удаления, перестановки или переименования профиля группы используйтеь управление профилями в строке меню.

Для перемещения между всеми доступными группами профиля выбрать любую группу из поля раскрывающегося списка в строке меню.

Если у Вас есть более чем одна группа, то Ваши профили будут показаны сгруппироваными в области уведомлений.

Браузер и прокси

С NetSetMan Pro Вы можете управлять настройки прокси-сервера Windows в Internet Explorer, Firefox и Opera до версии 12 включительно. Chrome и более поздние версии Opera не поддерживает собственные настройки прокси, но вместо этого автоматически используют системные настройки.

Все настройки предназначены для имитации оригинальных интерфейсов, чтобы если это возможно, допускать такую ​​же конфигурацию непосредственно в браузерах . Если Вы хотите удалить настройки прокси-сервера при активации профиля, убедитесь, что установлен флажок "Прокси" и удалите все соответствующие настройки в групповых настройках.

Дополнительно, Вы можете изменить домашнюю страницу и в случае, если Вы используете профили в Firefox или Opera Вы также будете иметь возможность выбрать имя профиля.

Пожалуйста, обратите внимание, что Firefox должен быть закрыт перед изменением его параметров.
Если у Вас есть несколько профилей Firefox и их папки профиля изменились, например, на новой системе, Вы должны будете повторно выбрать профиль в списке, таким образом обновится файл настроек.

Домен

Чтобы присоединиться к домену введите его имя, имя пользователя и пароль пользователя. Ваше имя пользователя и пароль будут сохранены в зашифрованном виде в ini-файле.

Обычно достаточно ввести имя пользователя. Однако, если Вы получаете сообщение об ошибке, то Вы можете попробовать ввести одно из следующих двух стандартов в качестве имени пользователя:
NETBIOS: DOMAIN\user
UPN: user@domain.local

В NT доменах пользователь может быть членом только одного домена одновременно. Это означает, что, присоединившись к другому домену или рабочей группе Ваше членство в предыдущем домене теряется до следующего соединения.

NetSetMan может соединит Вас с доменом, если Ваша учетная запись пользователя домена имеет на это разрешение.
Эта привилегия учетной записи называется "Добавить рабочую станцию ​​к домену" и должна быть допустима в Вашей учетной записи. Если у Вас нет такой привилегии, пожалуйста, обратитесь к администратору сети, чтобы он предоставил Вам ее.

Ознакомьтесь с ЧАВО/FAQ, чтобы получить дополнительные сведения этой возможности.

Распространение в корпоративных сетях

NetSetMan Pro предлагает несколько особенностей, которые помогут Вам легче распространять программное обеспечение, предварительно настроенные параметры и срок его использования в сети Вашей компании. Вы найдете все, что Вам нужно знать в подробном описании в ЧАВО/FAQ.